宇都宮市やさしさをはぐくむ福祉のまちづくり公共的施設整備費補助金

整備状況チェックリスト

|  |  |
| --- | --- |
| 施設の所在地 |  |
| 施設の名称 |  |

|  |
| --- |
| １　各項目について，該当するものを○で囲み，又は数値を記入してください。  ２　※欄は記入しないでください。 |

１　建築物の出入口までの傾斜路

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 整備基準 | | | | 整　備  状　況 | | ※ |
| 有効幅員 | １２０㎝以上（段を併設する場合は，９０㎝以上） | | | | ㎝ | |  |
| 勾配 | １／１２以下（傾斜路の高さが１６㎝以下の場合は，１／８以下） | | | | １／ | |  |
| 踊場 | 高さ７５㎝以内ごとに踏幅１５０㎝以上の踊場の設置 | | | | 有 | 無 |  |
| 手すり | 両側に手すりの設置 | | | | 有 | 無 |  |
|  | 高　さ | １本の場合，７５～８５㎝程度，２本の場合は，６５㎝程度及び８５㎝程度 | １本目　　　㎝  ２本目　　　㎝ | | |  |
| 形　状 | 握りやすい形状 | | 有 | 無 |  |
| 端部の  構造 | 壁面又は下方に巻き込む | | 有 | 無 |  |
| 表面の仕上げ | 粗面，又は滑りにくい材料の仕上げ | | | | 有 | 無 |  |
| 傾斜路の識別 | 踊場及び傾斜路に接する廊下等の色と明度の差の大きい色とすること等により識別しやすいもの | | | | 有 | 無 |  |

２　階段，廊下の手すり

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 整備基準 | | | | 整　備  状　況 | | ※ |
| 手すり | 階段 | | | | 有 | 無 |  |
|  | 高　さ | １本の場合，７５～８５㎝程度，２本の場合は，６５㎝程度及び８５㎝程度 | １本目　　　㎝  ２本目　　　㎝ | | |  |
| 形　状 | 握りやすい形状 |  | 有 | 無 |  |
| 端部の構造 | 壁面又は下方に巻き込む |  | 有 | 無 |  |
| 廊下 | | | | 有 | 無 |  |
|  | 高　さ | １本の場合，７５～８５㎝程度，２本の場合は，６５㎝程度及び８５㎝程度 | １本目　　　㎝  ２本目　　　㎝ | | |  |
| 形　状 | 握りやすい形状 | | 有 | 無 |  |
| 端部の構造 | 壁面又は下方に巻き込む | | 有 | 無 |  |

３　エレベーター

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 整備基準 | | 整　備  基　準 | | ※ |
| かご内の表示装置 | かごの停止する予定の階を表示する装置及び現在位置を表示する装置の設置 | | 有 | 無 |  |
| かご内の音声装置 | かごの到着する階並びにかご及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置の設置 | | 有 | 無 |  |
| かご及び昇降路の出入口の有効幅員 | それぞれ８０㎝以上 | かご　　　　㎝  昇降路　　　㎝ | | |  |
| 車いす使用者用の制御装置 | かご内及び乗降ロビーに車いす使用者が利用しやすい位置に制御装置の設置 | | 有 | 無 |  |
| 視覚障がい者用の制御装置 | かご内及び乗降ロビーに視覚障がい者が円滑に操作できる制御装置の設置 | | 有 | 無 |  |
| 乗降ロビーの音声装置 | 到着するかごの昇降方向を音声により知らせる装置の設置 | | 有 | 無 |  |

４　便所

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 区分 | 整備基準 | | | 整　備  状　況 | | ※ |
| 床面積 | 車いす使用者が円滑に利用することができるよう平たんで十分な床面積 | ㎝×　　㎝  　　＝　　　　㎡ | | | |  |
| 便座 | 腰掛便座の設置 | | | 有 | 無 |  |
| 手すり | 便器の両側に手すりの設置  ・Ｌ型手すりの設置  ・水平手すりの設置 | | | 有 | 無 |  |
| その他 | 洗浄装置　　手洗器　　洗面器　　非常呼出し装置  棚　　ベビーベッド　　ベビーチェア  その他（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　） | | | 有 | 無 |  |
| 便房及び便所の出入口の有効幅員 | それぞれ８０㎝以上 | | 便房　　　㎝  便所　　　㎝ | | |  |
| 便房及び便所の出入口の戸の構造 | 車いす使用者が円滑に開閉して通過できる構造で戸の前後に高低差がないこと | | | 有 | 無 |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 建築指導課確認 |  |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※